**WPC LERAKÁSI ÚTMUTATÓ - BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

* A WPC kivitelezés követő első 3 hónapban a színében enyhe változás észlelhető, ami teljesen normális jelenség.
* A WPC tárolása felhasználás előtt száraz, szellőztetett és napfénytől védett helyen történjen (állagmegóvás).
* WPC elemek tárolása és szállítása minden esetben vízszintesen, lehetőleg teljes felületén alátámasztva történjen.
* 2 métertől hosszabb WPC elemek rakodását minden esetben legalább két ember végezze.
* A WPC termékek tisztítása langyos szappanos vízzel vagy az általunk ajánlott tisztítószerrel történjen.
* Tisztítás során az erős maró hatású vegyszerek használata TILOS!
* A WPC telepítést követő 5. év után legalább egy alkalommal, tisztítást követően ajánlott impregnálni a felületet a hosszabb és tartósabb élettartam növelése érdekében. (Cégünk +2 év garanciát vállal a termékre ha ez folyamatos és bizonyítiott lásd garancia)