**WPC TISZTÍTÁS - TELEPÍTÉST KÖVETŐEN**

A WPC kivitelezés befejeztét követően a WPC burkolatot elsősorban szigorúan langyos és szappanos vízzel történjen. Az erősebb szennyeződések eltávolítása érdekében elsősorban az általunk ajánlott WPC tisztítószert alkalmazzák.